**【附件1】**

**南通市人事考试中心保密室改造装修项目廉洁承诺书**

一、为了保证本次集中采购招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购招标组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购招标的成交无效；

2.处以采购招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加人事考试中心集中采购招标活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

**【附件2】**法人代表授权书【格式】

**法人代表授权书**

南通市人事考试中心：

兹委托参加贵单位组织的询价招标活动(编号：NTPTA20220307)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话： 传 真：

邮政编码：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加报价，不用此委托书）

**【附件3】**

**南通市人事考试中心保密室改造装修项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **价格** |
| 1 | 原墙拆除 | 　 | 原砖墙拆除，垃圾装袋，运送到楼下 | 15 | 平米 |  |
| 2 | 原墙拆除 | 　 | 原轻质隔墙拆除，垃圾装袋，运送到楼下 | 12 | 平米 |  |
| 3 | 门洞 | 　 | 原门拆除，门洞扩宽，垃圾装袋，运送到楼下 | 1 | 樘 |  |
| 4 | 吊顶拆除 | 　 | 原铝扣板吊顶拆除，垃圾装袋，运送到楼下 | 28 | 平米 |  |
| 5 | 空调拆除 | 　 | 中央空调内机拆除，管道封堵，运送到指定地点 | 1 | 台 |  |
| 6 | 砌墙 | 　 | 新砌砖墙，含粉刷 | 32 | 平米 |  |
| 7 | 贴膜 | 国产 | 幕墙玻璃贴膜 | 12 | 平米 |  |
| 8 | 防盗窗 | 国产 | 12.米宽、1.5米高平推窗，不锈钢防盗栏杆 | 1.8 | 平米 |  |
| 9 | 观察窗 | 国产 | 防火玻璃观察窗，防火玻璃10mm厚、宽2米高0.5米，木工板基层，内外不锈钢包边 | 1 | 项 |  |
| 10 | 防盗门 | 国产 | 钢质甲级防盗门，子母门，宽1.2米，高度2.1米 | 2 | 樘 |  |
| 11 | PVC管 | 国产 | Ø150PVC风管 | 4 | 米 |  |
| 12 | 防爆灯 | 国产 | 双支LED T8防爆灯，1200mm\*200mm | 6 | 只 |  |
| 13 | 油漆 | 国产 | 顶面乳胶漆 | 30 | 平米 |  |
| 14 | 零星开槽粉补 | 　 | 零星开槽粉补等 | 1 | 项 |  |
| 15 | 垃圾清运 | 　 | 垃圾清运及保洁 | 1 | 项 |  |
| 16 | 热水器 | 国产 | 60L电热水器，一级能效 | 1 | 台 |  |
| 17 | 半球摄像机 | 海康威视、大华、宇视 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机；最低照度： 彩色0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR； 数字宽动态；调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°；2.8 mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4°；补光距离： 最远可达30 m。 | 2 | 只 |  |
| 18 | NVR | 海康威视、大华、宇视 | 1.5U标准机架式，1个HDMI，1个VGA，异源输出；4盘位，可满配6TB硬盘；2个千兆网口；前面板2个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口；报警IO：16进4路；输入带宽：80M，8路H.264、H.265混合接入；最大支持4×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 硬盘 | 希捷、西数 | 6TB监控级硬盘 | 4 | 块 |  |
| 20 | 门禁一体机 | 海康威视、大华、宇视 | 人脸门禁一体机，4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率480\*800；200万广角宽动态双目摄像头，最远面部识别距离≥2m，适应1m-2m身高范围，支持手机照片、打印照片、视频防假功能；采用深度学习算法，设备支持6000人脸库，对比时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%；支持识别Mifare卡（IC卡）、二三代身份证序列号、CPU卡序列号/内容；支持多种认证方式：单独人脸，单独刷卡，单独指纹，人脸或刷卡，人脸或指纹，刷卡或指纹，人脸或指纹或刷卡，人脸+指纹，人脸+刷卡，人脸+密码，人脸+指纹+刷卡，人脸+指纹+密码，指纹+刷卡，指纹+密码，指纹+刷卡+密码，刷卡+密码 ；存储容量：10000张卡，150000条事件记录；物理接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand\*1(支持双向)、MicroUSB\*1、电锁\*1、门磁\*1、开门按钮\*1。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 出门按钮 | 海康威视、大华、宇视 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86\*86mm。 | 2 | 只 |  |
| 22 | 磁力锁 | 海康威视、大华、宇视 | 最大静态直线拉力：280kg；断电开锁，状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)；锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/520mA\*2(±10%)， 24V/260mA\*2(±10%)。 | 2 | 只 |  |
| 23 | 磁力锁配件 | 海康威视、大华、宇视 | 450kg磁力锁LZ支架；高强铝合金/90度内开式门。 | 2 | 只 |  |
| 24 | 门禁电源 | 国产 | 12V12.5A开关电源 | 1 | 只 |  |
| 25 | 8口PoE交换机 | H3C、华为、中兴 | 端口交换容量16Gbps，转发能力11.9 Mpps，8个10/100/1000M以太网端口 | 1 | 台 |  |
| 26 | 超5类非屏蔽双绞线 | 国产 | 传输带宽大于100MHz，24AWG线规，绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP，性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007标准。 | 1 | 箱 |  |
| 27 | UPS主机 | 科华、山顿、柏克 | 机架式2KVA，输入220V，输出220V | 1 | 台 |  |
| 28 | 电池 | 科华、山顿、柏克 | 12V100AH免维护铅酸电池，含电池连接线、开关等 | 12 | 节 |  |
| 29 | 机柜 | 国产 | 600\*600\*2000mm，黑色，前门玻璃，后门网孔，五块层板。 | 1 | 台 |  |
| 30 | 保密柜 | 国产 | 整体双门密码文件保密柜/H1900\*W900\*D430/保密锁认证/密码开锁/智能报警 | 2 | 套 |  |
| **总 价** |  |

**报价单位 （盖章）**

**法人代表**

**联系电话**

**报价日期**